Impermeabilizzazione di giunture pavimento parete mediante bandella impermeabilizzante ricoperta da un tessuto non tessuto in polipropilene su entrambe le facce e realizzata in elastomero termoplastico resistente all’invecchiamento, tipo MasterSeal 924 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale rivestimento dovrà essere caratterizzato da:

* larghezza 120 mm;
* spessore 0,7 mm;
* allungamento a rottura, DIN 5273: 70%;
* resistenza alla pressione positiva EN 1928: > 1,5 bar;

resistenza raggi UV, EN ISO 4892­2: 500 ore.

**Per ogni m € -----**

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.