Impermeabilizzazione di giunture pavimento parete prima della posa dei sistemi impermeabilizzanti MasterSeal, mediante bandella impermeabilizzante in gomma butilica autoadesiva ricoperta da un velo di tessuto non tessuto, tipo MasterSeal 944 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale bandella dovrà essere caratterizzata da:

* larghezza 75 mm;
* spessore 1 mm;
* lunghezza 30 m;
* resistenza ultima a trazione 90 N / 5 cm, in senso longitudinale e 65 N / 5 cm in senso trasversale.

**Per ogni m € -----**

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.